WYTYCZNE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ

- minimalna warstwa piasku na tego typu obiekcie powinna mieć minimum 60 cm grubości i powinna być odpowiednia ziarnistość piasku

- wymiar boiska (35-37 metrów długości i 26-28 metrów szerokości);

- strefa bezpieczeństwa o szerokości minimum 2 metrów okalająca cały obszar boiska;

- bandy wysokości 100 cm otaczające strefę bezpieczeństwa tj. minimum 2 metry od pola boiska z wyznaczonymi 3przerwami (2 przy ławkach rezerwowych do zmian zawodników oraz miejsce dla sędziów stolikowych);

- piłkochwyty zlokalizowane za bramkami po całej szerokości boiska;

- pokrywa piaszczysta z piasku wiślanego niepylącego i nie przylegającego do nóg zawodników, wolnego od kamieni,muszli i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenia lub kontuzje zawodników o grubości minimum 60cm;

- drenaż zapewniający odprowadzenie wody z powierzchni boiska podczas opadów atmosferycznych;

- 2 bramki polakierowane proszkowo w kolorze jasnożółtym wraz z siatkami umieszczone pośrodku końcowych liniiboiska o wysokości 2,2 metra oraz szerokości 5,5 metra;

- linie rozgraniczające pole boiska szerokości 10 cm wykonane z niebieskiej, elastycznej taśmy mocowanespecjalnymi kotwami w narożnikach i w połowie długości linii bocznych, oraz do słupków bramki specjalnymigumowymi pierścieniami;

- flagi wysokości 1,5 metra wyznaczające strefy boiska ustawione w odległości 1 metra od taśm boiskowych (4 żółtewyznaczające pole karne oraz 6 czerwonych – narożniki oraz środek boiska);

- siedziska dla zawodników rezerwowych i sędziów oraz stolik sędziowski- łącznie 24 + 1 (2x10 siedzisk - ławkirezerwowych, oraz 1x4 siedziska - miejsca dla sędziów + stolik sędziowski). Siedziska umieszczone na utwardzonymterenie na zewnątrz za bandami ochronnymi w okolicach przerw między nimi (strefa zmian dla zawodników z ławkirezerwowych oraz strefa sędziowska z dostępnym widokiem do boiska);

- trybuny sportowe umieszczone po przeciwległej stronie ławek rezerwowych;

- oświetlenie boiska;

- 2 zegary wynikowe usytuowane po przeciwległych stronach boiska;

- 12 piłek meczowych do Beach Soccera;

- w przypadku boiska krytego (pod balonem) system ogrzewania podłogowego pod piaskiem oraz nawiewowego.

- możliwość przekształcenia boiska do Beach Soccera w dwa boiska do siatkówkiplażowej: wstawienie słupków oraz rozwieszenie siatki i dodatkowych linii wyznaczających pole.