|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |  |

**Załącznik nr 1 do SWZ**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**„Zakup samochodu osobowo-dostawczego – PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego, rok produkcji: 2023/2024 o liczbie miejsc: 7 – dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

1. **Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i wyposażenie samochodu:**

Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

* + Silnik: turbodoładowany zasilany paliwem ON, pojemność nie mniejsza niż 1900 cm³, spełniający wymagania EURO 6, moc silnika minimum  130 KM, maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm, katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 9,0 l/100 km;
  + Ilość miejsc siedzących: nie mniej niż 7;
  + Rodzaj nadwozia: podwójna kabina na ramie, ze skrzynią ładunkową + plandeka.

Wyposażenie:

* + Ilość drzwi – 4;
  + Kolor kabiny – pomarańczowy lakierowany fabrycznie;
  + Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg;
  + Napęd na przednie koła;
  + Poduszka powietrzna kierowcy;
  + Poduszka powietrzna pasażera;
  + Układ bezpieczeństwa ABS z podziałem siły hamowania EBD;
  + Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy;
  + Przednie światła przeciwmgielne;
  + Klimatyzacja;
  + Centralny zamek z pilotem;
  + Immobiliser;
  + Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie;
  + Przednia szyba podgrzewana;
  + Wycieraczki przedniej szyby automatyczne z czujnikiem deszczu;
  + Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;
  + Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth;
  + Gumowe dywaniki;
  + Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym;
  + Hak holowniczy kulowy montowany fabrycznie;
  + Koło zapasowe;
  + Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość;
  + Pokrowce na wszystkich fotelach;
  + Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół)
  + Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, gaśnica;
  + Drugi komplet kluczyków.

Zabudowa:

* + Skrzynia ładunkowa aluminiowa ze ścianą ochronną kabiny + plandeka w kolorze pomarańczowym do wysokości kabiny;
  + Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej:

- długość min. 3,3 m,

- szerokość min. 2,0 m,

- wysokość burt 0,4 m,

* + Na dachu kabiny lampa ostrzegawcza zespolona typu LED z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”;
  + Oznakowanie boków pojazdu i tylnej burty skrzyni ładunkowej folią ostrzegawczą odblaskową 3 generacji (tzw. plaster miodu) w postaci żółtego pasa o wysokości 200 mm z czarnym z napisem SŁUŻBA DROGOWA o wysokości 140 mm.

Sygnalizator świetlny:

Sygnalizator typu „strzała świetlna” minimum 15 – punktowa z dwoma dużymi pulsatorami po bokach, montowana na dachu pojazdu, sterownik urządzenia zamontowany w kabinie kierowcy.

Wymagania dodatkowe:

* + Podwójny akumulator lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające rozruch silnika pojazdu po długotrwałym korzystaniu z lampy ostrzegawczej na niepracującym silniku;
  + Dodatkowy komplet kół zimowych z felgami stalowymi;
  + Minimalny okres gwarancji na cały pojazd – 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru samochodu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okresy gwarancji nie mogą być krótsze od okresów gwarancji udzielonej przez producenta samochodu i wyposażenia;
  + Gwarancja perforacyjna – minimum 10 lat;
  + Najpóźniej w dniu przekazania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu w Polsce i umożliwiające jego zarejestrowanie i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, w tym w szczególności:

- świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje  
o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

- instrukcję obsługi i konserwacji,

- kartę gwarancyjną,

- dokumentacje umożliwiające rejestracje i ubezpieczenie samochodu.