

**przystawka**

indeks:24

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Przystawka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej  o grubości 25mm * Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Przystawka wyposażona w trzy łączniki oraz wkręty do montażu z blatem biurka * Kolorystyka: blat - Dąb Arctic K005 lub równoważny * Noga: kolor biały lub równoważny * Wymiar: 800x600/200   **DODATKOWE INFORMACJE**   * Konieczne podparcie przystawki dodatkową nogą: metalową, fi 60mm, h=695 – 755 mm |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny