**KRZESŁO NIETAPICEROWANE/TWORZYWO**

INDEKS: 2

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

• Wysokość całkowita krzesła 800 mm

• Szerokość całkowita krzesła 540 mm

• Głębokość całkowita krzesła 525 mm

• Szerokość siedziska 445 mm

• Szerokość oparcia 420 mm

• Głębokość siedziska 425 mm

• Wysokość siedziska 450 mm

• Wysokość oparcia 350 mm

Krzesło powinno posiadać:

• Funkcja sztaplowania 8 sztuk

• Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu

• Plastikowy kubełek o właściwościach trudnopalnych

• Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem spośród 6 kolorów

• Kubełek elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców

• Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła

• Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach

• Narożniki oparcia wyraźnie zaoblone

• Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska

• Powierzchnia kubełka w całości posiada chropowatą strukturę

• Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm

· Stelaż o kształcie odwróconej litery V

· Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka

· Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł

· Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem

Kolorystyka: jasno zielony lub równoważny

Stelaż: kolor biały lub równoważny