****

**biurko**

INDEKS: 4

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Blat i nogi biurka wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej  o grubości 25mm * W blacie zamontowana jest metalowa przelotka kablowa fi80mm * Blenda przednia H-400mm wykonana z płyty o grubości 18mm * Blenda zabezpieczona jest od spodu obrzeżem ABS o grubości 0,8mm, krawędzie blatu i nóg oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Elementy biurka połączone ze sobą przy pomocy złącz mimośrodowych oraz kołków ustalających * Biurko wyposażone w regulatory montowane w bokach z możliwością regulacji poziomu do 15mm * Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę, z płyty, kolor jak blat biurka. * Kolorystyka: blat - Dąb Arctic K005 lub równoważny, nogi i front biurka – biały lub równoważny * Wymiar: 1600/400x800/1000x735 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny