**PRZEGRODA**

INDEKS: 28

**SPECYFIKACJA**

* Przegroda wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej   
  o grubości 25mm
* Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm
* Możliwość mocowania do boku biurka
* Kolorystyka: blat - Dąb Arctic K005 lub równoważny
* Wymiar: 1150x1000x25