**szafa UBRANIOWA + NADSTAWKA**

****INDEKS: 13

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**  **SZAFA UBRANIOWA indeks 13**   * Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm * Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej  o grubości 18mm * Krawędzie wszystkich płytowych elementów szafy zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Szafa wyposażona w cztery regulowane półki * Wnętrze szafy przedzielone bokiem środkowym, w części ubraniowej szafa wyposażona w puzon wysuwny na ubrania * Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych * Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium. * Fronty szafy wyposażone w element jezdny oraz element prowadzący. * Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm * Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m * Kolorystyka: korpus - Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty – biały lub równoważny * Uchwyt: kolor srebrny lub równoważny * *Wymiar:* 1200X420X1890 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**  **NADESTAWKA indeks 13**   * Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm * Pozostałe elementy nadstawki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm * Krawędzie wszystkich płytowych elementów nadstawki zabezpieczone obrzeżem ABS  o grubości 2mm * Nadstawka wyposażona w dwie półki aktowe przedzielone bokiem środkowym * Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych * Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium * Fronty nadstawki wyposażone w element jezdny oraz w element prowadzący * Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” * Nadstawka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji  z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m * Kolorystyka: korpus - Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty – biały lub równoważny * Uchwyt: kolor srebrny lub równoważny * Wymiar: 1200X420X750 |



**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny