

**kontener**

INDEKS:8

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Kontener wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm * Dna szuflad wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej grubości 12mm * Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce * Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 0,8mm * Kontener wyposażony w trzy szuflady z bokami metalowymi, osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem ¾ * Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym * Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm * Kolorystyka: Kolorystyka: korpus – biały lub równoważny, blat Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty szuflad - biały lub równoważny * Uchwyty: kolor srebrny lub równoważny * Wymiar: 410x580x667 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny