**szafka przybiurkowa**

INEKS:7

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Wieniec górny i dolny szafki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm * Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm * Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Pozostałe krawędzie oklejone ABS o grubości 0,8mm * Szafa wyposażona w jedną półkę * Półka jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych * Drzwi przesuwne z górnym i dolnym torem prowadzącym wykonanym z aluminium * Fronty szafy wyposażone w element jezdny oraz w element prowadzący * Zamek naciskowy do drzwi przesuwnych z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” * Szafka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafki, regulator h-30mm i fi 50m * Kolorystyka: Kolorystyka: korpus - Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty - biały lub równoważny * Uchwyty: kolor srebrny lub równoważny * Wymiar: 800x400x735 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny