

**szafa UBRANIOWA + NADSTAWKA**

INDEKS: 18

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**  **SZAFA UBRANIOWA PRAWA indeks 18**   * Wieniec górny, dolny, oraz półka wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm * Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej   o grubości 18mm   * Krawędzie wszystkich płytowych elementów szafy zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Szafa wyposażona w jedną półkę stałą oraz drążek wysuwny na ubrania * Półka jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych * Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli * Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK * Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Uchwyt o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm * Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m * Kolorystyka: korpus - Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty – biały lub równoważny * Uchwyt: kolor srebrny lub równoważny * Wymiar: 600x420x1890 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**  **NDSTAWKA PRAWA indeks 18**   * Wieniec górny, dolny, oraz półka wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm * Pozostałe elementy nadstawki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm * Krawędzie wszystkich płytowych elementów nadstawki zabezpieczone obrzeżem ABS  o grubości 2mm * Nadstawka wyposażona w półkę aktową * Półka jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych * Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli * Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK * Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Uchwyt o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm * Nadstawka osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji  z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m * Kolorystyka: korpus - Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty – biały lub równoważny * Uchwyt: kolor srebrny lub równoważny * Wymiar: 600x420x750 |

****

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny