**przystawka**

INDEKS: 20

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Blat przystawki wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej  o grubości 25mm * Noga przystawki wykonana z dwóch płyt wiórowych trójwarstwowych, dwustronnie melaminowanycho grubości 18mm każda * Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Krawędzie nogi przystawki zabezpieczone szerokim obrzeżem ABS o grubości 43/2 * Noga przystawki w kształcie prostokąta o wymiarach 250mm x 700mm * Noga przymocowana do blatu na ok. ¼ jego długości * Blat przystawki w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami o promieniu R80, zwężającemu się w stronę nogi * Do blatu przymocowany łącznik z blachy, który umożliwia połączenie przystawki z biurkami * Przystawka wyposażona w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm * Kolorystyka: blat - Dąb Arctic K005 lub równoważny * Noga: kolor biały lub równoważny * Wymiar: 1550x850/850x735 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny