**szafa**

INDEKS: 29

****

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Wieniec górny, dolny, oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm * Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm * Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Pozostałe krawędzie oklejone ABS 2mm * Szafa wyposażona w dwie półki aktowe * Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych * Drzwi zamontowane na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem i kątem otwarcia 110 stopni, wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli * Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi – system CLICK * Zamek baskwilowy trzypunktowy z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm * Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m * Kolorystyka: korpus- Dąb Arctic K005 lub równoważny, fronty – biały lub równoważny * Uchwyt: srebrny lub równoważny * Wymiar 800x420x1140 |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny