**biurko + KONTENER**

INDEKS: 31

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA BIURKA**   * Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej  o grubości 36mm * Podstawa – rama na 4 nogach * W blacie zamontowana jest metalowa przelotka kablowa fi 80mm * Elementy biurka połączone ze sobą przy pomocy złącz mimośrodowych oraz kołków ustalających * Biurko wyposażone w regulatory z możliwością regulacji poziomu do 15mm * Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę, z płyty, kolor jak blat biurka. * Kolorystyka: blat - Dąb Amerykański S20118 lub równoważny, rama i nogi biurka kolor czarny lub równoważny * Wymiar biurka: 1900/800/750 * BIURKO NIE JEST ZAZNACZONY NA RZUCIE PŁASKIM, PONIEWAŻ BĘDZIE ZNAJDOWAŁO SIĘ W INNY BUDYNKU NALEŻĄCYM DO STAROSTWA   ADRES: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU, UL. STODÓLNA 68, 87-800 WŁOCŁAWEK |



**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA KONTENERA**   * Kontener wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm * Dna szuflad wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej grubości 12mm * Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce * Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 0,8mm * Kontener wyposażony w trzy szuflady z bokami metalowymi, osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem ¾ * Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master * Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia * Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym * Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm * Kolorystyka: korpus – Dąb Amerykański S20118 lub równoważny , blat Dąb Amerykański S20118 lub równoważny, fronty szuflad – Bellato szary S76044 lub równoważny * Uchwyty: kolor srebrny lub równoważny * Wymiar: 410x580x667 * KONTENER NIE JEST ZAZNACZONY NA RZUCIE PŁASKIM, PONIEWAŻ BĘDZIE ZNAJDOWAŁO SIĘ W INNY BUDYNKU NALEŻĄCYM DO STAROSTWA |

INDEKS: 31



**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny