****

**stół**

INDEKS: 19

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**   * Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej  o grubości 25mm * Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2mm * Rama stelaża podblatowego wykonana z rury 40x20 o grubości 1,5mm * Nogi biurka wykonane z rury 30x30 o grubości 1,5mm, w nodze wykonany gwint termiczny do przykręcenia z ramą biurka * Nogi łączone z elementami ramy przy pomocy narożnika wycinanego w technologii laserowej, oraz skręcone przy pomocy śrub metrycznych, dzięki którym istnieje możliwość ich łatwego demontażu * Biurko wyposażone w regulatory poziomu z możliwością ich wykręcenia do 15mm * Stelaż malowany proszkowo w kolorze białym * Kolorystyka: Kolorystyka: blat - Dąb Arctic K005 lub równoważny * Wymiar: 1200x600x735   **DODATKOWE INFORMACJE**   * Brak możliwości zastosowania przegród |

**ATESTY I CERTYFIKATY NA KOMPONENTY**

Elementy wykonane z płyty posiadają atest higieniczny E1

o obniżonej zawartości formaldehydów

Obrzeża ABS posiadają atest higieniczny