**FOTEL BIUROWY**

INDEKS: 1A

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA**  • podstawa – pięcioramienny stabilny krzyżak ø 70 cm, kolor czarny, tworzywo poliamid.  • Siedzisko – głębokość regulowana co najmniej o 6 cm. Regulacja wysokości siedziska w zakresie 410 – 530 mm. Wypełnienie stanowi pianka PUR natryskiwana do formy o grubości 5 cm i gęstości 70 kg/m3  • Siedzisko tapicerowane w tkaninie – Materiał 100% poliestru, Waga ± 5% - 320 g/m², 448 g/m², Odporność na ścieranie / Martindale 100 000, Odporność na piling / grupa 4, Trwałość koloru/grupa 5, Odporność na ogień - BS EN 1021 -2:2014, BS 7176:2007, niskie zagrożenie  • Podłokietniki - wielofunkcyjne w kształcie litery T, w całości wykonane z tworzywa sztucznego. Regulacja wysokości w zakresie co najmniej 6 i głębokości w zakresie 5 cm. Powierzchnia nośna podłokietników wykonana z miękkiego PU.  • Mechanika – mechanika synchroniczna z regulacją boczną i możliwością blokady oparcia w co najmniej 4 pozycjach. Szybka i płynna regulacja za pomocą uchwytu od strony mechanizmu w zakresie ok. 55 - 120 kg masy ciała.  • Oparcie - Plastikowa rama pokryta siatką zapewniającą dobrą cyrkulację powietrza, tapicerowane siatką - skład: 99% poliester, 1% elastan, gramatura: 400 g/m.m., odporność na ścieranie: 150 000 martindale. Oparcie posiada podparcie lędźwiowe z możliwością regulacji wysokości w zakresie 5 cm. Tworzywo sztuczne: poliamid.  Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 85 mm.  • Nośność krzesła co najmniej 120 kg  • Wymiary (bez zagłówka)  Wysokość 1050-1170 mm  Szerokość 700 mm  Głębokość 700 mm  • Produkt powinien odpowiadać europejskim przepisom dotyczącym wymiarów i bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1335 lub równoważną. Wszystkie materiały można łatwo oddzielić i posortować w celu recyklingu. Wymóg certyfikacji GS zgodnie z normami bezpieczeństwa UE lub równoważnymi.  KOLORYSTYKA TKANINY: CIEMNY GRAFIT LUB RÓWNOWAŻNY |